A blue and black logo

Description automatically generated

A white rectangular object with a vent

Description automatically generated

**PF Air disinfection**

C80W 순환 공기 살균 장치는 공기의 움직임 없이 실내 공기를 효과적으로 살균하는 데 사용됩니다. 통합 팬이 탑재된 고급 UV-C 공기 살균 장치로, ULE1000의 더 조용한 버전입니다.

**순환 공기 살균 장비**

**응용 분야**•대기 구역  
•호텔 및 케이터링 산업

•판매실

•사회 기간

**C80W**

# EPSA 340 - Electronic Power Supply

**C80W**

# 설치 / 유지 보수

3m 연결 코드가 포함되어 있으며, 벽면/천장에 유연하게 설치할 수 있도록 플러그인 상태로 제공됩니다.

# 기술 데이터

고급스럽고 콤팩트한 하우징에는 UV-C 방출기 1개가 장착되어 있습니다. 또한 C80W에는 축류 팬과 LED 서비스 표시기(통합 작동 시간 카운터)가 함께 제공됩니다.

**장비**

|  |  |
| --- | --- |
| 타입 | C80W |
| 크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이) | 1000 × 127 × 176 |
| 하우징 재질 | V2A 코팅 |
| 공기 흐름량 | 80m³/h |
| 소음(dBA) | 40 |
| 전압 | 230V ±10% (50Hz) |
| 소비 전력 (W) | 40 |
| 무게 (kg) | 7.5 |
| 인증 | CE |
| 연결 케이블 길이 (m) | 3 (Schuko 플러그 포함) |

# 

**A close up of a number

Description automatically generated**