A blue and black logo

Description automatically generated

A white rectangular object with a black base

Description automatically generated

**PF Air disinfection**

SteriWhite Air Q115는 실내 공기 효과적 살균을 위해 개발되었습니다. 조용한 팬 덕분에 이 장치는 압력 스위치로 작동되며 병원 대기실, 치료실, 사회복지 공간, 호텔 및 요식업 등 다양한 장소에서도 사용이 가능합니다. 고급 분체도장 처리된 하우징의 특수 설계로 인해 UV-C 광선이 사람에게 직접 노출되지 않도록 신뢰성 있는 차폐가 보장됩니다.

**순환 공기 살균 장비**

**응용 분야**•대기 공간

•호텔 및 요식업 분야

**Q115**

# EPSA 340 - Electronic Power Supply

**Q115**

# 설치 / 유지 보수

고급 하우징에는 고효율 UV-C 램프, 고성능 저소음 팬, 필터가 장착되어 있으며, 작동 시간을 표시하는 LED 서비스 표시등이 내장되어 있습니다. 3m 전원 케이블이 포함된 플러그인 방식으로 제공됩니다.

# 기술 데이터

스탠드형 버전으로도 제공 가능

**옵션**

|  |  |
| --- | --- |
| 타입 | Q115 |
| 크기 (mm) (높이× 너비 × 깊이) | 600 x 600 x 100 |
| 하우징 재질 | 분체 도장된 강철 |
| 발광기 ST1 | 2 x 고효율 UV-C / 16,000시간 |
| 소비 전력 (W) | 65 |
| 소음 (dB) | 35 |
| 팬 성능 | 174 m³/h |
| 전압 | 230 V ±10% (50Hz) 또는 12 V ±10% |
| 무게 (kg) | 17 |

# 

**A close up of a number

Description automatically generated**