A blue and black logo

Description automatically generated

A white rectangular object with blue light

Description automatically generated

**PF Air disinfection**

증발기 소독은 증발기 핀의 지속적인 소독을 위해 사용되며, 열 및 냉기 전달에 부정적인 영향을 미치고 실내 공기를 박테리아 및 곰팡이로 다시 오염시키는 바이오필름의 형성을 방지합니다. 이를 통해 환기 시스템에서의 악취 발생 또한 예방할 수 있습니다.

**증발기 소독**

**응용 분야**•증발기

•열교환기

•냉장실  
•저장실

•중앙 환기 시스템

**VD500-1800**

# EPSA 340 - Electronic Power Supply

**VD500-1800**

# 설치 / 유지보수

모든 증발기 시스템에 손쉽게 후속 설치할 수 있도록 간단하고 유연하며 비용 효율적인 설치 방식입니다.

# 기술 데이터

|  |  |
| --- | --- |
| 타입 | VD500 |
| 크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이) | 600 × 53 × 88 |
| 하우징 재질 | V2A 스테인리스강 |
| 발광기 ST1 | 고효율 UV-C / 16,000시간 |
| 소비 전력 (W) | 23 |
| 전압 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
| 연결 케이블 길이 (m) | 3 (Schuko 플러그 포함) |
| 무게 (kg) | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| 타입 | VD0600 |
| 크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이) | 700 × 53 × 88 |
| 하우징 재질 | V2A 스테인리스강 |
| 발광기 ST1 | 고효율 UV-C / 16,000시간 |
| 소비 전력 (W) | 29 |
| 전압 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
| 연결 케이블 길이 (m) | 3 (Schuko 플러그 포함) |
| 무게 (kg) | 2.1 |

# 장비 구성

시스템에는 반사판과 설치 콘솔이 포함되어 있어 높이 조절이 가능하며, 목표 지점에 대한 소독이 가능합니다. 전자식 안정기는 방수 기능이 있는 스테인리스 하우징에 장착되어 있습니다.

|  |  |
| --- | --- |
| 타입 | VD0810 |
| 크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이) | 910 × 53 × 88 |
| 하우징 재질 | V2A 스테인리스강 |
| 발광기 ST1 | 고효율 UV-C / 16,000시간 |
| 소비 전력 (W) | 40 |
| 전압 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
| 연결 케이블 길이 (m) | 3 (Schuko 플러그 포함) |
| 무게 (kg) | 2.4 |

|  |  |
| --- | --- |
| 타입 | VD1200 |
| 크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이) | 1300 × 53 × 88 |
| 하우징 재질 | V2A 스테인리스강 |
| 발광기 ST1 | 고효율 UV-C / 16,000시간 |
| 소비 전력 (W) | 61 |
| 전압 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
| 연결 케이블 길이 (m) | 3 (Schuko 플러그 포함) |
| 무게 (kg) | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| 타입 | VD1000 |
| 크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이) | 1100 × 53 × 88 |
| 하우징 재질 | V2A 스테인리스강 |
| 발광기 ST1 | 고효율 UV-C / 16,000시간 |
| 소비 전력 (W) | 50 |
| 전압 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
| 연결 케이블 길이 (m) | 3 (Schuko 플러그 포함) |
| 무게 (kg) | 2.7 |

|  |  |
| --- | --- |
| 타입 | VD1500 |
| 크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이) | 1600 × 53 × 88 |
| 하우징 재질 | V2A 스테인리스강 |
| 발광기 ST1 | 고효율 UV-C / 16,000시간 |
| 소비 전력 (W) | 77 |
| 전압 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
| 연결 케이블 길이 (m) | 3 (Schuko 플러그 포함) |
| 무게 (kg) | 3.4 |

A close up of a number

Description automatically generated