A blue and black logo

Description automatically generated

A large metal box with a door

Description automatically generated

**PF Air disinfection**

UV-C/오존 캐비닛은 다양한 제품과 도구를 깊숙이 살균하기 위해 설계되었으며, 내부 및 접근이 어려운 부분까지 효과적으로 조사할 수 있습니다.

**UV-C/오존 살균 캐비닛**

**응용 분야**•실험실   
•제약 산업

•식품 생산

**DC**

# EPSA 340 - Electronic Power Supply

**DC**

# 설치 / 유지 보수

3m 길이의 케이블(슈코 플러그 포함)이 포함된 플러그인 방식으로 제공되며, 방출기는 작업자가 직접 교체할 수 있습니다.

# 기술 데이터

**장비**

|  |  |
| --- | --- |
| 타입 | DC2-700 OZ |
| 크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이) | 900 × 765 × 480 |
| 하우징 재질 | V2A 스테인리스강 |
| 발광기 ST1 | 고효율 UV 오존 / 12,000시간 |
| 소비 전력 (W) | 900 |
| 전압 | 230V ± 10% (50Hz) |
| 연결 케이블 길이 (m) | 3 (Schuko 플러그 포함) |
| 무게 (kg) | 70 |
| 격자 설치 공간 크기 (mm) (너비 × 깊이) | 720 × 390 |

# 

UV-C 및 오존 방출기를 포함하며, 안전 도어 스위치와 차폐 장치가 탑재되어 작업자 보호에 효과적입니다. 작동 상태(대기, 살균 진행, 오류)를 표시하는 LED 인디케이터가 포함됩니다.

**A close up of a number

Description automatically generated**