A blue and black logo

Description automatically generated

A grey rectangular object with open doors

Description automatically generated

**PF Air disinfection**

DS 1200 / DS 1500 살균 록은 상품이 실린 팔레트, 컨테이너, 배럴, 빅백, 포장재 등 대형 유닛의 표면에 존재하는 원치 않는 미생물을 제거하는 데 사용됩니다.

**응용 분야**•식품 생산

•제약 산업

•운송 컨테이너

**살균 록(Disinfection Lock)**

**DS**

# EPSA 340 - Electronic Power Supply

**DS**

# 설치 / 유지 보수

즉시 작동 가능한 턴키 시스템으로 제공되며, 방출기는 작업자가 직접 교체할 수 있습니다.

# 기술 데이터

각 시스템은 고객 요구에 따라 개별적으로 계산, 설계 및 제작될 수 있습니다. 고급 스테인리스 스틸 하우징, 고효율 UV-C 방출기, 하이케어 록, 전자식 안정기 및 제어 전자 장치를 포함한 방수형 스위치 캐비닛이 포함됩니다.

**장비**

|  |  |
| --- | --- |
| 타입 | DS 1200 |
| 크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이) | 용량 요구에 따라 맞춤 제작 |
| 하우징 재질 | 판넬 캐비닛,   내부 V2A 스테인리스강 |
| 발광기 ST1 | 고효율 UV-C / 12,000시간  (파편 방지 포함) |
| 소비 전력 (W) | 500-3000 |
| 전압 | 400V (50Hz) |
| 연결 케이블 길이 (m) | 6 |
| 무게 (kg) | 시스템 크기에 따라 다름 |
| 작동 상태 | PLC 및 HMI 터치 디스플레이를 통한 제어, LED 신호등 표시 |

# 

**A close up of a number

Description automatically generated**