A blue and black logo

Description automatically generated

A metal detector with a blue light

Description automatically generated

**PF Air disinfection**

**응용 분야**•식품 생산  
•제약 산업

•운송 컨테이너

DS1800은 팔레트, 컨테이너, 배럴, 포장재 표면에 존재하는 원치 않는 미생물을 제거하는 동시에, 전처리실과 가공실 사이의 하이케어 록 역할을 수행합니다.

**살균 록**

**DS**

# EPSA 340 - Electronic Power Supply

**DS**

# 설치 / 유지 보수

즉시 작동 가능한 턴키 시스템으로 제공되며, 방출기는 작업자가 직접 교체할 수 있습니다.

# 기술 데이터

고급 스테인리스 스틸 하우징, 고효율 UV-C 방출기, 하이케어 록, 전자식 안정기 및 제어 전자 장치를 포함한 방수형 스위치 캐비닛이 포함됩니다.

**장비**

|  |  |
| --- | --- |
| 타입 | DS1800 |
| 크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이) | 1390 × 2600 × 1590 |
| 투입 높이 (mm) | 약 300 |
| 하우징 재질 | V2A 스테인리스강 |
| 발광기 ST1 | 고효율 UV-C / 12,000시간 |
| 소비 전력 (kW) | 2.5 |
| 전압 | 400V (50Hz) |
| 연결 케이블 길이 (m) | 3 / 6 / 10 |
| 무게 (kg) | 920 |
| 작동 | 터치 패널 |
| 디스플레이 | 시각화 |
| 작동 상태 | LED 신호등 표시 |

# 

**A close up of a number

Description automatically generated**