A blue and black logo

Description automatically generated

A grey machine with black square panels

Description automatically generated with medium confidence

**PF Air disinfection**

**응용 분야**•생산 업체

•포장 라인

•판매 카운터 (식품 판매, 정육점)  
•식품 서비스 (주유소, 구내식당)

HD300은 생산 공정 중 장갑을 살균하기 위해 특별히 개발되었습니다. 장갑 살균 장치를 사용하면 소독제 사용을 완전히 대체할 수 있으며, 장갑 교체도 불필요하게 됩니다.

**장갑 살균**

**HD**

# EPSA 340 - Electronic Power Supply

**HD**

# 설치 / 유지 보수

3m 길이의 케이블(슈코 플러그 포함)이 포함된 플러그인 방식으로 제공되며, 방출기는 작업자가 직접 교체할 수 있습니다.

# 기술 데이터

**장비**

|  |  |
| --- | --- |
| 타입 | HD0300 |
| 크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이) | 435 × 385 × 365 |
| 하우징 재질 | V2A 스테인리스강 |
| 발광기 ST1 | 2x 고효율 UV-C / 12,000시간 |
| 소비 전력 (W) | 26 |
| 전압 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
| 연결 케이블 길이 (m) | 3 (Schuko 플러그 포함) |
| 무게 (kg) | 20 |

# 

스테인리스 스틸 하우징, 안전 차폐용 보호 슬랫, 고효율 UV-C 방출기, 트리거 플레이트가 포함됩니다. LED 표시등은 작동 상태와 프로세스 순서(대기, 살균 진행, 오류/살균 과정 취소)를 표시합니다.

**A close up of a number

Description automatically generated**