A blue and black logo

Description automatically generated

A white cabinet with blue windows

Description automatically generated

**PF Air disinfection**

**응용 분야**•식품 생산

•실험실

•육류 가공업체

•정육점

•식품 생산

•레스토랑 및 주방

ME55 – 100은 칼 바구니, 앞치마, 작업복, 체인 장갑을 효과적으로 UV-C로 살균하기 위해 특별히 설계된 컴팩트한 캐비닛입니다. 다양한 버전으로 제공되며, 개별 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

**살균 캐비닛**

**ME**

# EPSA 340 - Electronic Power Supply

**ME**

# 설치 / 유지보수

3m 길이의 케이블(슈코 플러그 포함)이 포함된 플러그인 방식으로 제공되며, 방출기는 작업자가 직접 교체할 수 있습니다.

# 기술 데이터

|  |  |
| --- | --- |
| 유형 | TL & TS 200 |
| 크기 (mm) (길이 × 너비) | 250 × 30 |
| 하우징 재질 | V4A 스테인리스강 |
| 발광기 ST1   |  |  | | --- | --- | | 타입 | MS55K4G4 | | 크기 (mm) (너비 × 높이 × 길이) | 550 × 2050 × 740 | | 문 열림 시 깊이 | 1190 | | 하우징 재질 | V2A 스테인리스강 | | 발광기 ST1 | 1× 고효율 UV-C / 12,000시간 | | 소비 전력 (W) | 77 | | 흡입 팬 전력 (W) | 9 | | 전압 | 230V ±10% (50-60Hz) | | 연결 케이블 길이 (m) | 3m (Schuko 플러그 포함) | | 무게 (kg) | 83 | | 칼 바구니 수용량 | 4 | | 걸이 수 | 4 | | 타이머 설정 (분) | 0-180 | | 1 ×고효율 UV-C / 12,000시간 |
| 소비 전력 (수은 기준) | 7W |
| 소비 전력 (아말감 기준) | - |
| 전압 | 230V ±10% (50–60Hz) |
| 연결 케이블 길이 (m) | 3 / 6 / 10 |

# 장비

콤팩트한 스테인리스 스틸 본체, 고효율 UV-C 살균 장치, 타이머, 송풍 팬이 포함됩니다.

|  |  |
| --- | --- |
| 타입 | MS55K8 |
| 크기 (mm) (너비 × 높이 × 길이) | 550 × 2050 × 740 |
| 문 열림 시 깊이 | 1190 |
| 하우징 재질 | V2A 스테인리스강 |
| 발광기 ST1 | 1× 고효율 UV-C / 12,000시간 |
| 소비 전력 (W) | 77 |
| 흡입 팬 전력 (W) | 9 |
| 전압 | 230V ±10% (50-60Hz) |
| 연결 케이블 길이 (m) | 3m (Schuko 플러그 포함) |
| 무게 (kg) | 93 |
| 칼 바구니 수용량 | 8 |
| 걸이 수 | - |
| 타이머 설정 (분) | 0-180 |

|  |  |
| --- | --- |
| 타입 | MS100K20 |
| 크기 (mm) (너비 × 높이 × 길이) | 1000 × 2050 × 740 |
| 문 열림 시 깊이 | 1190 |
| 하우징 재질 | V2A 스테인리스강 |
| 발광기 ST1 | 2× 고효율 UV-C / 12,000시간 |
| 소비 전력 (W) | 154 |
| 흡입 팬 전력 (W) | 15 |
| 전압 | 230V ±10% (50-60Hz) |
| 연결 케이블 길이 (m) | 3m (Schuko 플러그 포함) |
| 무게 (kg) | 140 |
| 칼 바구니 수용량 | 20 |
| 걸이 수 | - |
| 타이머 설정 (분) | 0-180 |

|  |  |
| --- | --- |
| 타입 | MS100K10G10 |
| 크기 (mm) (너비 × 높이 × 길이) | 1000 × 2050 × 740 |
| 문 열림 시 깊이 | 1190 |
| 하우징 재질 | V2A 스테인리스강 |
| 발광기 ST1 | 2× 고효율 UV-C / 12,000시간 |
| 소비 전력 (W) | 154 |
| 흡입 팬 전력 (W) | 15 |
| 전압 | 230V ±10% (50-60Hz) |
| 연결 케이블 길이 (m) | 3m (Schuko 플러그 포함) |
| 무게 (kg) | 135 |
| 칼 바구니 수용량 | 10 |
| 걸이 수 | 10 |
| 타이머 설정 (분) | 0-180 |

|  |  |
| --- | --- |
| 타입 | MS100G16 |
| 크기 (mm) (너비 × 높이 × 길이) | 1000 × 2050 × 740 |
| 문 열림 시 깊이 | 1190 |
| 하우징 재질 | V2A 스테인리스강 |
| 발광기 ST1 | 2× 고효율 UV-C / 12,000시간 |
| 소비 전력 (W) | 154 |
| 흡입 팬 전력 (W) | 15 |
| 전압 | 230V ±10% (50-60Hz) |
| 연결 케이블 길이 (m) | 3m (Schuko 플러그 포함) |
| 무게 (kg) | 140 |
| 칼 바구니 수용량 | - |
| 걸이 수 | 16 |
| 타이머 설정 (분) | 0-180 |

A close up of a number

Description automatically generated