A blue and black logo

Description automatically generated

A black and yellow face shield

Description automatically generated

**PF Air disinfection**

장비  
길이 250mm의 틴팅 처리된 안면쉴드, 접이식 디자인, 스냅 클로저 사이즈 50–64, 흡습성 좋은 테리 원단 이마 밴드, ABS 턱 보호대, 화학 및 열에 강한 헤드 스트랩으로 설계되어 있습니다.

UV-C 전면 보호 안면쉴드는 UV-C 측정을 안전하게 수행할 수 있도록 신뢰성 있는 차광 보호 기능을 제공합니다.

사용 시 주의사항

UV-C 방출원을 작동하기 전에 반드시 눈과 피부를 보호해야 합니다. 이 전면 보호 안면쉴드는 UV-C 방출원의 시운전, 유지보수, 점검 시 사용되는 개인 보호 장비(PPE)의 일부입니다.

**UV-C 전면 보호 안면쉴드**

**UVV**

# EPSA 340 - Electronic Power Supply

**A close up of a number

Description automatically generated**