A blue and black logo

Description automatically generated

**장점**  
•높은 효율성

•생산 비용 절감

•향상된 재점화 성능

•더 긴 램프 수명

•우수한 비용 대비 성능

**시스템 특징**   
•최대 출력 9.2 kW

•연속적인 전력 제어 가능

•플러그 연결 방식으로 설치 및 유지보수 용이

•소형 설계 / 설치 공간 절감

**Dr. Hönle AG – EPSA 80**

**전자식 전원 공급 장치**

# EPSA 80 – 전자식 전원 공급 장치

EPSA 80은 최대 출력 9.2 kW의 UV 방전 램프용 전자식 전원 공급 장치입니다.

# 특징

EPSA의 정현파 대신 사각파 형태의 전력 출력은 동일한 전기 입력 조건에서도 기존 변압기/초크 안정기 대비 더 높은 UV 출력을 제공합니다.

**추가 기능**

•응용에 따라 11%에서 100%까지 연속적인 전력 제어 가능


•점화 장치(ignitor) 내장

•기존 기술 대비 향상된 램프 재점화 성능

•콤팩트한 경량 설계


•기존 전원 장치보다 가벼운 무게


•플러그 방식 연결로 유지보수 용이

* **Continuously variable power control**, application depen- dent between 11% and 100%
* Integrated ignitor
* Improved lamp reignition compared to conventional technology
* Compact and lightweight design
* Less weight compared to a conventional power supply
* Service-friendly due to pluggable connections

# 기술 데이터

|  |  |
| --- | --- |
| 사양 기준 최대 출력 | 9,2 kW |
| 램프 전압 | 최대. 450 V |
| 전원 공급 | 3x 400 - 480 V (±10%),  50/60 Hz |
| 전력 제어 | 11 – 100% (아날로그 신호 1.1 – 10 V DC, 응용에 따라 조정 가능) |
| 제어 방식 | 아날로그 / 디지털, 필드버스 |
| 효율η | 일반적으로 97% |
| 역률 cos φ | > 0,9 |
| 크기 (길이 x 너비 x 높이) | 460 x 177 x 80 mm |
| 버스 인터페이스 (옵션) | CANopen, Modbus |

****