A blue and black logo

Description automatically generated

A white cabinet with a black cord

Description automatically generated with medium confidence

**PF Air disinfection**

DC600은 보호 안경, 실험실용 고글, 도구, 칼날 및 유사한 기구들을 살균하는 데 사용됩니다.

**살균 캐비닛**

**응용 분야**•실험실

•제약 산업

•식품 생산

•레스토랑 및 주방

**DC**

# EPSA 340 - Electronic Power Supply

**DC**

# 설치 / 유지 보수

벽면 설치용 서스펜션 유닛이 포함되며, 턴키 방식으로 즉시 작동이 가능합니다. 케이블 길이는 3m이며, 방출기는 작업자가 직접 교체할 수 있습니다.

# 기술 데이터

**장비**

|  |  |
| --- | --- |
| 타입 | DC600 |
| 크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이) | 880 × 670 × 235 |
| 하우징 재질 | V2A 스테인리스강 |
| 발광기 ST1 | 고효율 UV-C / 12,000시간 |
| 소비 전력 (W) | 180 |
| 전압 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
| 연결 케이블 길이 (m) | 3 (Schuko 플러그 포함) |
| 무게 (kg) | 35 |

# 

여러 개의 구획이 있는 스테인리스 스틸 캐비닛, 대형 관찰 창, 디지털 타이머가 포함됩니다.

**A close up of a number

Description automatically generated**